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OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
[bookmark: _GoBack]Wyższa Szkoła Straży Granicznej, działając na podstawie art. 84 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793), informuje o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych prowadzonych w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dronów podwodnych (bezzałogowych pojazdów podwodnych UROV) wraz 
z osprzętem towarzyszącym.
Konsultacje były realizowane w ramach projektu pod nazwą: 
„Poprawa bezpieczeństwa morskiej infrastruktury krytycznej – terminala LNG w Świnoujściu poprzez wypracowanie modelu współpracy międzysektorowej oraz wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w prewencji zagrożeń hybrydowych”.

I. Podmioty uczestniczące w konsultacjach
W wyznaczonym terminie zgłoszenia do udziału w konsultacjach złożyły i uczestniczyły w nich w formie praktycznej (testy morskie) następujące podmioty:
RD Tech s.c., ul. Dworcowa 38/26, 05-500 Piaseczno;
Ocean-Tech sp. z o.o., Kaszubska Droga 13, 80-209 Chwaszczyno
ENAMOR Sp. z o.o., ul. Inżynierska 1, 81-512 Gdynia
SR Robotics Sp. z o.o., ul. Pod Młynem 19A, 40-313 Katowice
Dilectro sp. z o.o., ul. Brukselska 4, 04-973 Warszawa

W konsultacjach w formie pisemnej (analiza kwestionariusza) wzięła udział:
Transactor Security Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 257A, 04-667 Warszawa

II. Kluczowe wnioski i rekomendacje techniczne do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Na podstawie przeprowadzonych w dniu 23 czerwca 2026 r. testów morskich z pokładu jednostki pływającej Straży Granicznej oraz szczegółowej analizy merytorycznej nadesłanych kwestionariuszy technicznych, Zamawiający sformułował kluczowe wnioski, które zostaną uwzględnione przy konstruowaniu zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
1. System zasilania: 
Rekomenduje się zakup pojazdów zasilanych bateryjnie. Zasilanie 
zewnętrzne drastycznie zwiększa gabaryty osprzętu pokładowego.
2. Kompaktowość i ergonomia (Waga urządzenia): 
Przyszły OPZ powinien ściśle ograniczać wagę samego drona do 30 kg. 
System musi być zdatny do przenoszenia i wodowania przez maks. 2 osoby w trudnych warunkach morskich.
3. Stabilność i napęd: 
Należy bezwzględnie wymagać wielopędnikowego układu napędowego 
(zapewniającego pełną manewrowość).
4. Standard konsoli sterującej: 
Stacja nawodna (kontroler) musi spełniać surowe normy środowiskowe dla otwartych pokładów (odporność na zapylenie, wodę oraz wysoką temperaturę i bezpośrednie nasłonecznienie). Standardowe cywilne laptopy komercyjne ulegają przegrzaniu i nie gwarantują ciągłości pracy.
5. Serwis i SLA: 
Rekomenduje się analizę rynku pod kątem dostępności autoryzowanego 
serwisu na terytorium RP z czasem reakcji zapewniającym ciągłość szkolenia funkcjonariuszy.

Wyższa Szkoła Straży Granicznej składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom za zaangażowanie, udostępnienie specjalistycznego sprzętu do testów praktycznych oraz dostarczenie cennych, merytorycznych informacji rynkowych.
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